# 太仓园区人才周转公寓5-6层家具采购需求

1. **概述**

1．本次招标的项目及范围为：太仓园区人才周转公寓5-6层家具采购太仓园区人才周转公寓，位于太仓市城厢镇科技产业园上海硅酸盐研究所太仓园区2号地块内，共6层，总建筑面积8051㎡，共有流动公寓172套。本次采购的家具为5、6层共计87套公寓使用，其中双人间84套，单人间3套。

2．实施内容：太仓园区人才周转公寓5-6层家具采购及安装，负责深化设计、货物生产、供货、安装、验收及保修等为完成本项目的所有工作，采购及完成安装在采购人指定位置，经验收合格后交付业主使用。

3．交货地点：太仓市良辅路6号宿舍楼5-6层。

4．本项目为交钥匙承包项目，成交人承包及负责招标文件对成交人要求的一切事宜及责任。包括产品费用、材料费、设计费、包装费、运输费、保险费、安装费、系统对接费、调试费、检测费、税金及供应商认为需要的其它一切费用等。

5．采购人有权在签订合同时对项目方案作适当修改调整或对产品数量作适量增加或减少。

6．未经采购人同意，成交人不得以任何方式转包或分包本项目。

1. **采购清单及技术参数。**

1、**报价清单详见附件2“家具采购项目报价清单”**。

2、尺寸为统一报价设置，最终成交方按实际场地测量做为最终尺寸。需业主认可。

3、主材品牌参考：

（1）基层板材：吉林森工露水河、大亚、兔宝宝。（需提供检测报告，甲醛释放量≤0.5mg/L）

（2）抽屉滑轨、门铰链、拉手等五金配件：海蒂诗Hettich、星徽SH-ABC、东泰DTC。

（3）床垫：爱舒、喜临门、席梦思。

**注：供应商须在所列品牌中选择或者选择与所列品牌同等及以上档次的品牌，并在投标文件中注明所选用的品牌、品种及型号，供货前所选品牌须经招标人认可。**

**4、样品说明及送样清单：**

（1）样品产品清单：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 椅子 | 床垫样品 | 板材 |
| 数量  | 1件 | 1件 | 1件 |
| 尺寸 | 实样 | 不小于30cm\*30cm  | 不小于30cm\*60cm  |
| 材质说明 | 详见清单描述 | 详见清单描述 | 含完成贴面，详见清单描述 |

（2）样品要求：投标样品的规格型号需与本标的货物一致，为保证产品干净整洁，可考虑通过薄膜或塑料布覆盖。外包装及样品表面要标明项目名称、招标编号、产品名称、产品规格、供应商名称等。

（3）送样时间：投标时同纸质文件一起提交。

（4）在项目成交结果公布后通知未成交单位领回样品，领回期限为3天，如未领回，由招标单位处理。成交单位的样品将封存。对于成交单位的后续质量管控，实际供货的产品将与封存的样品核对检查。检查中如有不符，按合同规定严肃处理。

**三、技术标准**

供应商提供的所有家具均应符合以下标准：

1. 强制性标准

GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18581 室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量

GB 18583 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB 18584 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

**＊甲醛释放量标准要达到E0级（甲醛释放量≤0.5mg/L），须提供检测报告。**

2. 质量及技术标准

QB/T 2384 木制写字桌

QB/T 1241 家具五金 家具拉手安装尺寸

QB/T 2454 家具五金 抽屉导轨 要求和检验

GB/T 3324 木家具通用技术条件

GB/T 3325 金属家具通用技术条件

GB/T 3326 家具、桌、椅、凳类主要尺寸

GB/T 3327 家具 柜类主要尺寸

GB/T 5296.6 消费品使用说明 第六部分:家具

QB/T 1951.1 木家具 质量检验及质量评定

QB/T 1951.2 金属家具 质量检验及质量评定

GB5296.6 消费品使用说明 第6部分：家具

**以上各种相关标准若有最新的版本，以最新颁布的国家和行业标准为准。**

**四、货物其他要求**

1、供应商必须在响应文件中填写 “配件明细表”，列明主要配件的名称及制造厂家，并提供相应的技术说明书。

2、本项目产品中采用所有材料及成品，均应严格符合现行最新国家规定的产品环保标准，并且满足本标书提出的各项规定和要求。

3、供货产品须为全新的未曾使用过的，且均应有铭牌和相应保修单。

4、产品的包装，必须满足货物长途运输，多次搬运的带来的损伤。若发生损坏须立即保修或更换。

5、如招标人对成交人提供材料或产品的质量存有疑问，有权对该材料的质量要求复验，复验由招标人认可的质量检验部门承担。经复验检测后，该材料或产品的质量如不符合本招标文件及有关规定的要求，由成交人负责在招标人规定期限内清运出招标人的区域，同时按工期进度要求尽快重新完成合格产品的供货安装，而复验检测费用及相应的工期延误和由成交人导致的招标人的经济损失，均由成交人承担。

6、供应商应自行现场踏勘工作，现场踏勘主要针对运输装卸、安装现场的道路，垂直运输（**投标人应充分考虑到到货安装时无法使用电梯的风险，相关费用已包含在投标总价内**），安装场地、产品存放、安装成型的现场条件等相关因素的现场察看和确认。无论供应商是否作现场踏勘，都将被视为供应商已深知熟悉现场情况，一旦成交，对产品质量不得有降低，且不得以对现场情况不了解提出任何费用和违背本招标文件的理由。

**五、供货及售后服务**

1、 供货范围

本次招标的供货范围，除上述内容外，还应包括产品的运输、安装、调试和相应的技术服务、售后服务与质量保证等。

2、 交货地点（货物安装地点）

产品安装、调试、交货、使用地点在太仓市良辅路6号宿舍楼5-6层。

3、交货与安装时间

供应商应派有经验的技术人员负责现场安装、调试等全部工作，直到达到能正常使用的条件，其费用由供应商负担。

因成交人的原因造成工期延误的，招标人按合同约定向成交人收取违约金。招标人可从应向成交人支付的任何金额中扣除此项违约金或以其他的方式收回此款，此违约金的支付并不能解除成交人应完成工程的责任或本合同规定的其他责任。

4、检验、验收

对家具的检验、验收按照合同条款的规定和要求办理。

5、技术服务、售后服务和保修

供应商的“技术服务、售后服务和保修责任” 按照合同条款的规定和要求办理。成交人应提供售后服务承诺书。

＊6、质保期要求：自本项目验收合格之日起不少于5年，包括人工、零部件等费用；5年之后15年以内，须负责本项目的维修工作，零部件等费用由招标人承担。

＊7、交货期：合同签订后40日历天内完成供货安装。

**六、生产、供货及安装方案要求**

供应商应根据家具生产的规范流程，制定详细完善的方案，方案应包括生产计划、原材料供应、生产工艺、包装方案、运输计划、现场安装计划等方面的内容，同时严格遵守家具生产的安全、环保、质量控制等规章制度，以确保产品满足质量及供货期要求。

**七、供应商应提供的货物技术参数和内容（不仅限此）**

为了证明供应商所提供的货物及技术参数满足招标文件要求，供应商应在投标文件的“投标货物符合招标文件规定的证明文件、投标货物报告及供应商认为需加以说明的其他内容”中提供包括但不限于如下内容：

1. 家具尺寸、规格、图纸、图片；
2. 家具材质，包括材质名称、厚度、等级等信息等；
3. 配件、附件的品牌、材质；
4. 其他相关技术质量参数